- d4x6,4 sahəsi: 6,4x6,– 8-30 m (2,3,4 dy6,4x6,4 NEXİO)
- tikiş addımının uzunluğu: 0.55-4 mm
- sıxmadabanın qalxma hündürlüyü: 17mm
- birbaşa ötürücü
- minimum yağlanma
- yağlanan məkik
- maksimum tikiş sürəti: 2.800 addım/dəq

Maşının yaddaşına 64 proqram yüklənmişdir.

Xüsusi göstəricilər:

- Yüksək məhsuldarlıq
- İynə soyutma sistemi - bu sistem iynəni qırılmaqdan qoruyur, tikişin sürətini 10% artırır və tikiş keyfiyyətini yüksəldir.
- Sapın kəsilməsi səssiz, səliqəli və minimum sap qırığının (artığının) qalması ilə tənzimlənmişdir.
- Yağ ləkələrindən qorunma
- Sensor panelli rəngli LCD monitor
- Tikişin icra olunması üçün sadə proqram, USB

• DURKOPP ADLER 630-10

Düz xətli tikiş sırasında və ya qol yerinə qolu oval tikişlə birləşdirmək, geyimdə lazımı forma almaq üçün materialda yığma əməliyyatı aparmaq lazım gəlir. Adi universal maşında bu əməliyyatı aparmaq asan deyil. Bu, işçinin iş təcrübəsindən asılıdır. Hərdən də yığmanı lazımı qaydada əldə etmək üçün material əvvəlcə köklənir, sonra yığmalar ütü ilə və ya xüsusi preslə ütülənir, daha sonra hissələr birləşdirilir və əvvəlki kökləmə sapı sökülür, material təkrar ütülənir. Bütün bu proses işi çətinləşdirir, yığmanın keyfiyyətini və əmək məhsuldarlığını aşağı salır.

Xüsusi maşın tətbiq edildikdə yuxarıda göstərilən əməliyyatlara ehtiyac qalmır, əmək məhsuldarlığı artır və işin keyfiyyəti yüksəlir.

DURKOPP ADLER 630-10 – qolu yığımlar verərək tikən maşındır.

Şəkil 3.14 DURKOPP ADLER 630-10

Texniki xüsusiyyətləri:

1 iynəli ikili zəncirvari tikişli, aşağı diferensiallaşmış,transportyorlu, hamar müstəvili platforma, sıxmadabanın avtomatik qaldırılması, avtomatik sapın kəsilməsi, davamlı və möhkəm tikiş, yığmanın proqramlaşdırılması üçün məmulat istiqamətləndirici, müxtəlif ölçülü məmulat üçün tikişin özünü proqramlaşdırma sistemi, rəngli qrafik sensorlu displey OP 7000.