Ş600-2000 cK Cibin işlənməsi

• Araqatı yapışdıran press HP-600 LF Hashima

Şəkil 3.17 HP-600 LF Hashima

İş prinsipi – geyim hissələri presin transport lenti üzərində hərəkəti zamanı yapışqanlı araqatla birlikdə üst və alt isti lövhəli xüsusi sistemdən keçir. Valların sıxılması nəticəsində hissələr qızır. Sıxılmış valların müxtəlif sahələrində təzyiq eyni olur və bunun nəticəsində hissələr yüksək keyfiyyətlə yapışır. Sonra yapışdırılmış hissələr öz əvvəlki görkəmini saxlayaraq soyudulur, Bu, press kompressorun qoşulması ilə işləyir.

Texniki göstəricisi:

- iş sahəsinin ölçüsü: 600 mm
- hərəkətin maksimum sürəti: 10.2m/dəq

- maksimum təzyiq: 62 H/sm2

- maksimum temperatur: 195°C-dək
- motorun gücü: 270 VT
- qabariti: 1200x1190x3100 mm
- çəksi: 380 kq
- elektrik enerjisi: 380 V

| 3.3.2. Tələbələr üçün fəaliyyətlər Modalar evində və tikiş fabrikində araşdırmalar aparmaqla təqdimat hazırlayın. Mövzu: Üst geyimləri hazırlamaq üçün hansı avadanlıqlardan istifadə etməklə əmək məhsuldarlığını və keyfiyyəti yüksəltmək olar. Qruplara bölünün. Hər qrupun üzvləri tanıdıqları xüsusi maşınlar haqqında qarşı qrupa danışsın. Roloyunları vasitəsilə mağazada geyimin hazırlanmasında avadanlıq seçimini təşkil edin. “Modalar evinin sahibkarı mütəxəssisdən maşınlar haqqında məlumat alır” mövzusunda - rol oyununu təşkil edin.