Şəkil 2.8 Zəncirbəndə baxyanın salınması

Qabaq və arxa hissənin boyun yerində orta kəsiyi zəncirbəndlə işlədikdə (Şəkil 2.8, a) o, kəsiyin altına elə qoyulur ki, (Şəkil 2.8, b), köbələrin kənarları lentin çarpazlanan hissəsi ilə bərabər məsafədə olsun. Parçası asan sökülə bilən geyimlərdə zəncirbəndin baxyası çevrilən tikişdən 0,1 sm aralı salınır (bax: Şəkil 2.8, b).Baxya bir qanadlı dabanla üz tərəfdən salınır.

2.2.2. Tələbələr üçün fəaliyyətlər

• | Firnutur növlərini qeyd edin. Şaxələnmə sayı tapşırığın yerinə yetirilməsindən asılıdır. Hər qrup ayrılıqda qeydlər aparsın.

• | Rol oyunları vasitəsilə müxtəlif növlü firnuturlrın tikiş evlərində təqdimatını edin.

• | Qrup üzvləri qarşı qrupun əynindəki geyimlərin firnuturları, onların geyimə tikilmə qaydaları haqqında danışsın.

• | Düymələnmə yerinin zəncirbəndlə işlənilməsi mövzusunda müzakirələr aparın.

• | Metal basma düymə ilə işlənən geyimlər haqqında müxtəlif mənbələrdən məlumatlar hazırlayın. Sonra sinif qarşısında təqdimat edin.

2.4.1. Qiymətləndirmə

Aşağıdakı qiymətləndirmə meyarına əsasən qiymətləndirəcəksiniz:

“Furnitur növündən asılı olaraq bağlama yerini hazırlayır”

• Firnuturların hansı növlərini tanıyırsınız?
• İlgəyə görə düymə yeri necə nişanlanır?
• Düymə parçanın neçə qatına tikilir?
• Düymənin tikilməsi üçün sap necə seçilir?
• Düymə tikilən zaman düymənin altına kiçik diametrli düymə nə vaxt qoyulur?