Sanitariya və təhlükəsizlik qaydaları

| ### Təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi

I. Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi
1. Test
1.
ATİM tipli detector neçə dərəcədən yuxarı tempraturun yüksəlməsinə reaksiya verən termohəssas qurğudur?

E) 700C;
F) 800C;
G) 600C;
H) 500C.

2.
Çalma tacları neçə ölçüdə olur?
E) 2;
F) 4;
G) 5;
H) 3.
3.
Həvənglər neçə ölçüdə ola bilər?
E) 3;
F) 2;
G) 4;
H) 5.
4.
Maşınların yerləşdiyi yerin tempraturu neçə dərəcədən aşağı olmamalıdır?

A) 100C;
B) 120C;
C) 150C;
D) 160C.

2. Düzgün və ya səhv cavabları seçmək
Aşağıdakı cümlələrin əvvəlində göstərilən boşluğa düzgün (+) və ya səhv (-) olduğunu işarə edin.
5. [ ] Qanaxma zamanı zədələnmiş əl və ayaq yuxarıda saxlanmalıdır;
6. [ ] İnsan üçün 60 Voltdan yuxarı gərginlik təhlükəlidir.
3. Aşağıdakı cümlələri oxuyun və boşluqlara uyğun gələn sözləri daxil edin
7. II dərəcəli yanıq zamanı yanmış yer spirtlə.......ilə təmizlənir və steril sarğı ilə bağlanır.
8.
İstehsalat masaları və vannalar kəskin künclərsiz və çanaq........bortlarla təhciz edilmiş olmalıdır.