Sektor modulu üzrə təlim materialı

Ətyumşaldan maşınların istismar qaydaları - işə başlanmazdan əvvəl bıçaqlar arasında kənar əşyaların olması və təmizləmə daraqlarının karetanın yarıqlarında yerləşməsinə əmin olduqdan sonra yığılmış kareta maşının gövdəsinə bərkidilir və qapaq öz yerinə qoyulur. Maşının yükünü boşaldan pəncərənin altına içərisində ət olan tava qoyulur. Maşının elektrik mühərrikini işə saldıqdan sonra ət tikəsi qəbul pəncərəsinə qoyulur, nəticədə o burada bir-birinə əks istiqamətdə fırlanan valların arasına düşür. İş vaxtı barmağı pəncərə və ya yükü boşaldan deşiyə salmaq olmaz. Bir qayda olaraq, kəsilmiş ət parçasını yumşaltmaq üçün o, maşından təkrarən eninə istiqamətdə keçirilir. Qapaq götürülərkən maşını işlətmək qəti qadağandır.

Qarışdırma-yoğurma avadanlıqları

Müxtəlif xörəklər və qənnadı məmulatlarının hazırlanmasında qarışdırma prosesindən ticarət və iaşə müəssisələrində geniş istifadə edilir, o cümlədən, qida istehsalının müxtəlif sahələrində bir çox prosesin intensivləşdirilməsində mühüm rol oynayır.

Göstərilən texnoloji əməliyyatların həyata keçirilməsində istifadə olunan müxtəlif konstruksiyalı maşın və mexanizmləri 3 əsas qrupa bölmək olar:

• Xəmiryoğuran maşınlar;

• Qiyməqarışdıran maşınlar;

• Çalma maşınlar.

Fasiləsiz işləyən xəmiryoğuran maşınlar adətən stasionar tutumlu qabdan ibarət olmaqla daxilində fırlanma və yaxud dairəvi hərəkət edən qarışdırıcı kürəklər yerləşmişdir.

Bu maşınlar aşağıdakı qruplara bölünür

1. Qarışdırıcı kürəklilər T-formalı olan birkameralı xəmiryoğuran maşınlar - maşında yoğurulma zamanı xəmir zəif mexaniki təsirə məruz qalır və qarışdırma valının fırlanma tezliyinin artırılması kütlənin yoğurulması prosesini pisləşdirir, bu qrup maşınlara X-12 tipli xəmiryoğuran maşının misal göstərmək olar.
2. Qarışdırıcı kürəkləri trapesiya formalı və vintvari şnekdən ibarət olan ikikameralı xəmiryoğuran maşınlar.
3. Qarışdırıcı şnekli və radial vintli olan ikikameralı xəmiryoğuran maşınlar - bu maşınlara FTK-1000 macarıstan0 aqreqatını misal göstərmək olar.
4. Dördkünclü qarışdırıcılı və şnekli olan ikikameralı xəmir-yoğuran maşınlar - qarışdırma kamerası diskli diafraqma vasitəsilə ayrılmışdır.
5. Slindr şəkilli qarışdırma kamerasında şnekli barabanlı və konuslu kamerada isə dücbucaqlı kürəkləri olan ikikameralı xəmiryoğuran maşınlar - bu sxem xəmirin yüksək intensiv yoğurma prosesini təmin edir.
6. Qarışdırıcı kürəkləri T- formalı olan ikivallı və birkameralı xəmiryoğuran maşınlar - bu maşınların konstruksiyası xəmirin daha intensiv yoğurulmasını təmin edir.
7. Iki vallı və ona birləşdirilmiş yayvari lentli kürəkləri olan birkameralı xəmiryoğuran maşınlar -
8. Yayvari qarışdırıcı kürəkləri olan ikivallı və ikikameralı xəmiryoğuran maşınlar.

Mexaniki üsulla qarışdırma prosesində qarışdırıcılar (kürək, propeller, turbin və s.) üfüqi, maili və şaquli müstəvilərdə hərəkət etməklə məhsul hissələrinin müxtəlif istiqamətlərdə dəfələrlə yerdəyişməsini təmin edir. Bu zaman texnoloji tələblərdən asılı olaraq məhsul komponentləri ilk fiziki xassələrini özündə saxlamaqla (məsələn, salat və vineqretlərin