- Elektrik məftillər suvağın altı və ya metal borulardan keçirilməlidir;
- Elektrik işıqlanması üçün yalnız bu məqsədlə nəzərdə tutulmuş saz vəziyyətdə olan avadanlıqlardan istifadə olunmalıdır (məftillər, elektrik açarı, rozetka, patronlar və s.).

Aşağıdakılar qadağan olunur:

- Bütün xidməti müəssisələrdə açıq odu yandırmaq və yaymaq (siqaret çəkmək üçün oturacaqlarla təchiz olunan xüsusi yer və su qabı ayrılmalıdır);
- Oddan istifadə edərək (lehim lampası, məşəl) donmuş su kəmərləri və kanalizasiya borularını qızdırmaq;
- İstehsalat müəssisələrində müvəqqəti sobaları quraşdırmaq;
- Tüstü körüyü yandırılarkən qığılcımların tezalışan əşyalara düşməməsi üçün bütün qaydalara riayət olunmalıdır;
- Tüstü körüyünü yandırmaq üçün arıxana müəssisələrindən aralı yerləşən xüsusi ayrılmış yerlərdən istifadə etmək lazımdır;
- Yerə torpaq və ya qum səpilməli, onun yanında isə su və qumla dolu olan qab olmalıdır;
- Boş qab və qablaşdırılmış materialı ümumi anbar müəssisələrində saxlamaq;
- Yağlamaq üçün nəzərdə tutulmuş materialı qapaqla olan metal yeşiklərdə saxlamaq lazımdır, onlar dəyişildikdən sonra isə xüsusi ayrılmış yerdə yandırılmalıdır;
- Qızdırıcı qurğuların istismarı zamanı onların qarşısını hər hansı bir material və əşyalarla tutmayın, onların üzərində əskiləri qurutmaq olmaz;
- Yanğın baş verdiyi halda, dərhal yanğınsöndürənləri çağırmaq lazımdır, onlar gələnə kimi isə maddi cəhətdən dəyərli sayılan əşyaların xilas edilməsi üçün bütün tədbirləri görmək lazımdır.