- İşçinin düşməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə nərdivan, əsasən güllələr, usta çəngəlləri, qayış və digər alətlərin köməyi ilə ağaclar, dirəklər və hündür yerlərdən beçələri çıxardın. Qıraq adamları bu işə cəlb eləmək olmaz;
- Qəfəsələr olmayan qışlama yerlərində arı ailələrini sərt yer və ya xüsusi döşəmələrdə yerləşdirin. Birinci gövdədən olan arı pətəklərini yerləşdirmək üçün yerə 200-300 millimetr hündürlüyü olan taxta altlıqlar qoyun. Qalan gövdələri isə bir-birinin üzərinə 50 millimetr qalınlığı olan taxta relslərə qoyun;
- Sıra ilə yığılan pətəklərin hündürlüyünün 2 metrdən çox, keçidlərin eni isə 0,8 metrdən az olmamalıdır.

Şəkil 7.4. Elektrik şanlama cihazı

7.1. Arıçılıq məhsullarının yığımı və emalı zamanı təhlükəsizliyin əsasları

- Arıçılıq məhsulların yığımı və emalı zamanı işçilərin zədələnməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə qoyulan istismar qaydalarına riayət olunmalıdır;
- Balsüzənlər, vibrasiya olunan bıçaq və ya adi arıçılıq bıçağı və digər mexanizmləri istifadədən əvvəl hazırlayın, sonra isə alətlərin adi və işlək vəziyyətdə texniki sazlığını yoxlayın;
- Bal süzülərkən balsüzənin valı çevrilərkən şanlarla olan çərçivələri pətəyə qoymaq və ya çıxartmaq qəti qadağandır;
- Şanları kəsərkən ülgücün bıçağını özünüzə tərəf qoymayın;
- Vərəmum parçadan yığılarkən zədələnməyə yol verməmək üçün əllərinizi barabandan uzaq saxlayın;
- Ana südünü yığın və ventilyasiya olan otaqda çiçək tozunu qurudun;
- Arı zəhərini yalnız qidalanma dayandırıldığı zaman kasetlərdən yığmaq olar. Yüksək rütubət olduqda zəhəri yığmayın. Arı zəhərinin yığılması üzrə operatorun iş masasını xüsusi bokslarda yerləşdirin ki, zəhər yığıcı lövhələrdən insan əli dəymədən zəhəri çıxarmaq mümkün olsun. Nazik turşu əleyhinə əlcəklərdə işləyin;
- Əllərin zədələnməsinin qarşısını almaq üçün xüsusi tutacaqlara bərkidilmiş ülgüclə zəhəri lövhələrdən təmizləyin. Zəhəri ağzı kip bağlanmış stəkanda bir temperaturda soyuducuda saxlayırlar;
- Şanların möhürlərinin açılması üçün buxar bıçaqlarından istifadə edilərkən buxar cihazında suyun səviyyəsi, qoruyucu qapaqlar və buğlama yollarının sazlığına fikir verin. Manometrləri nəzərdə tutulan vaxt yoxlayın;