Для изображения схемы электрической цепи используются символы, обозначающие элементы цепи. |
Элементы цепи | Изображение | Символ | Функция
Батарея |  |  | Обеспечивает энергией приборы и оборудование в цепи.
Провод |  |  | Соединяет элементы цепи с источником питания.
Лампа |  |  | Преобразует электрическую энергию в энергию света.
Электрический мотор |  |  | Преобразует электрическую энергию в кинетическую энергию.
Звонок |  |  | Преобразует электрическую энергию в энергию звука.
Выключатель |
в открытом состоянии в замкнутом состоянии |
|  | Отключает или подключает источник энергии к оборудованию.

Батареи обычно имеют маркировки 1,5 В,3 В и 9 В. Эти маркировки показывают напряжение батареи. Чем выше будет напряжение батареи, тем больше энергии она сообщит заряженным частицам. Единицей напряжения является вольт (В) и оно измеряется прибором, называемым вольтметром.

Батареи с более высоким напряжением обеспечивают большей энергией заряженные частицы. |
Измерительный прибор | Изображение | Символ | Функция
Амперметр |  |  | Измеряет электрический ток.
Вольтметр |  |  | Измеряет напряжение.

Схема простой цепи, состоящей из лампы, выключателя и батарейки, изображена на рисунке посредством символов.

Схема разомкнутой цепи, состоящая из лампы, батареи и ключа. |