Электрический ток образуется в результате упорядоченного движения электрически заряженных частиц. Существует два вида электрического заряда: положительный и отрицательный. При работе телевизора, фена, утюга и другого электрического оборудования в их проводах двигаются электроны. Электроны - это отрицательно заряженные частицы. Энергия, необходимая для упорядоченного движения электронов, обеспечивается батареей или электрической сетью.
Рисунок 1. Батарея обеспечивает энергией, необходимой для движения электронов.
В соединяющих батарею с лампой проводах не должно быть разрывов или оборванных участков. В противном случае движение электронов будет невозможным. Когда нажатием кнопки включают или выключают электрическое оборудование, то устанавливается или разрывается соединение между источником энергии и этим оборудованием. Электрическая цепь состоит из таких источников энергии, как батарея или сеть, из электрического оборудования, таких как лампочка, двигатель или звонок, проводов для соединения источника и оборудования, а также выключателя для включения и выключения из сети. Источник, оборудование и выключатель являются элементами цепи. Электрический ток измеряется амперметром и его единицей измерения является ампер (А).
Рисунок 2. Для создания электрического тока в цепи не должно быть разрывов или оборванных участков в проводах.
Знаете ли вы?

Элементы цепи, такие как лампа накаливания и электрический выключатель, а также первая тепловая электростанция и электрическая сеть были изобретены известным инженером Томасом Эдисоном в XIX веке. |