Карты и способы изображения на них
Географическая широта, на которой расположен город Баку (40° с.ш.)

3. Для вычисления длины кривых линий на карте используется

циркуль-микрометр. Для этого сначала определяется количество его шагов в небольших размерах (2-3 мм). Затем на основании масштаба карты вычисляется длина линии. Длина этих линий на карте с лёгкостью вычисляется и с помощью курвиметра.

Приходится вычислять действительную площадь географических объектов на Земле, занимающих определенную площади на карте. Для этого на основании данного масштаба, определяется масштаб территории, то есть, сколько км2 территории земной поверхности будет соответствовать 1 см2 на карте. Например, если масштаб карты 1:5000000, то её именованный масштаб будет следующим – в 1 см - 50 км. Поэтому 1 см2 на карте соответствует 2500 км2 на земной поверхности (50 км · 50 км). Таким образом, SЗемли = Sкарты · ( именованный масштаб)2.

Циркуль-микрометр
Курвиметр
Палетка

Для вычисления площади объектов, расположенных на карте используется прозрачная плёнка, разделенная на квадраты, каждая сторона которой равна 0,5 см. Ее называют палеткой. Одна клетка палетки равна 0,25 см2, то есть четыре клетки соответствуют 1 см2. Положив палетку на выделенную территорию, считают число клеток и по масштабу вычисляют площадь объекта. Неполные клетки соединяются, приводятся до полного состояния, затем считается их число и вычисляется площадь.