II.5. Вычисление расстояния и площади
на картах
В настоящее время технические возможности транспортных средств достаточно большие. Возникает необходимость в определении направления полёта самолётов из одной точки мира в другую, направления движения судов и пути их перемещения. Площадь озер и водохранилищ, созданных на реках, и длину проводимых дорог несложно вычислить по картом.
1.
Для проведения каких вычис- лительных работ используется масштаб карты?
2.
Какое влияние оказывает на точность измерительных работ изменение масштаба и площади территории, изображенной на карте?
Циркуль-микрометр. Курвиметр. Палетка.

На картах расстояние между двумя пунктами, длина рек, дорог, границ, трубопроводов и других географических объектов вычисляются различными способами. На картах расстояние между двумя пунктами, расположенными на одном меридиане или на одной параллели, вычисляется по масштабу или на основании величины дуги меридиана и параллели в 1°:

1. Если пункты расположены на одном меридиане или на экваторе, то для проведения вычислений 1° дуги меридиана или экватора принимается как 111 км. В большинстве случаев для точности вычислений 1° по экватору принимается как 111,3 км, по меридиану - 111,1 км.

2. Для вычисления расстояния между пунктами, расположенными на одной параллели, надо разницу в географической долготы между ними умножить на длину дуги параллели в 1°. Например, на 40° с.ш. длина 1° дуги параллели составляет 85,4 км. Поэтому расстояние между городом Баку и городом Пекин (117° в.д.) равно 5721,8 км: (117°-50°) · 85,4 км= 5721,8 км, а расстояние между городом Баку и городом Мадрид (4° з.д.) равно 4611,6 км : (50°+4°) · 85,4 км= 4611,6 км.