### 1.4

### Урок-практикум. Г рафическиЙ анализ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ

Профили территорий строят по картам, на которых изображены изогипсы (горизонтали) и изобаты.
п р и м е р
Построение профиля территории по линии Гямышдаг - Сабирабад
Последовательность построения профиля.
A) Нарисуем горизонтальную и вертикальную оси; вертикальную ось разобьём на деления, соответствующие градациям на шкале высот. При делении следует учесть минимальное, Сабирабад (-11 м) и максимальное, Гямышдаг (3724 м ) значения высот.
Б) По карте вдоль линии А - Г измерим расстояния между точками пересечения линии профиля с горизонталями и нанесем их последовательно на горизонтальную линию. В конце каждого отрезка нарисуем перпендикуляр.