#### • Деятельность •

#### ГЕОГРАФИЯ

и

#### ФИЗИКА

По схеме объясните принцип действия солнечного коллектора.
1
-
коллектор - зачерненный металлический (как правило, алюминиевый) лист, внутри которого располагаются трубы с циркулирующей в них водой;
2
-
бак-аккумулятор;
3
-
насос;
4
-
контролер
5
-
датчики температуры.
Обсудите и сделайте вывод:

1. Какой закон физики лежит в основе изготовления коллектора из зачерненного металла?
2. Какие экономические и экологические преимущества имеетсолнечный коллектор по сравнению с другими нагревателями?

Электроэнергию можно получать, используя энергию приливов-отливов и ветра.

Приливно-отливные электростанции расположены у берегов морей и океанов. Именно здесь силы притяжения Солнца и Луны четыре раза в день меняют уровень воды (2 прилива и 2 отлива). Уровень воды может подниматься до 18 м.
Приливно-отливные электростанции есть во Франции, Великобритании, Канаде, Китае, Соединенных Штатах, Индии и других странах. Чтобы получить энергию, на окраине залива или в устье реки устанавливается плотина. Во время приливов-отливов вода, перемещаясь к берегу и обратно, вращает турбины, и вырабатываемая с помощью специальных устройств энергия превращается в электрическую энергию.
Ветровые электростанции вырабатывают энергию от воздушных потоков. Одна турбина (ветрогенератор) может производить электроэнергию для 600-800 домов. Для нормальной работы такой электростанции необходимым условием является наличие ветра со среднегодовой скоростью 4,5 м/с. Электроэнергия ветра имеет большую долю в топливно-энергетическом балансе Дании, Нидерландов. Прогнозируется, что доля ветровой энергии в топливно-энергетическом балансе Азербайджана составит 4,5 ГВт.