Piyada əleyhinə ПMН-2 (PMN-2) minası plastmas gövdə, partlayıcı maddə atımı, basma hədəf ötürücüsü, partladıcı və pnevmatik tipli sonradan döyüş vəziyyətinə gətirilmə mexanizmindən ibarətdir.

Taktiki-texniki xüsusiyyətləri

Tipi | Fuqas, tam təchiz edilmiş
ümumi kütləsi | 0,4 kq
partlayıcı maddə atımının kütləsi | 0,1 kq
gövdənin materialı | plastik
qabarit ölçüləri: |
– diametri | 120 mm
– hündürlüyü | 54 mm
partladıcının tipi | mexaniki, sonradan döyüş vəziyyətinə gətirilmə mexanizmli
i̇şə salınması üçün lazım olan qüvvə | 5–25 kq
müvəqqəti qoruyucu dan azadolma müddəti | 30–300 san.
i̇stifadə olunduğu temperatur diapazonu | –40 °C-dən +50 °C-dək
qurulma üsulu | minadöşəyən qoşqu və yaxud əl ilə
zəmanətli saxlama müddəti | 10 il

İş prinsipi. Minanın üzərinə çıxdıqda çarpaz ştoku aşağı basır. Ştok aşağı düşür və vurucu azad olur. Vurucu yayın təsiri ilə detonatoru deşir. Detonator partlayaraq minanı partladır.
ПМН-2 (PMN-2) minasını da çıxarmaq və zərərsizləşdirmək qadağandır. O da
ПМД-6 (PMD-6) minası kimi zərərsizləşdirilir.