Tırtıl əleyhinə minalar

Tırtıl əleyhinə minaların üzərindən döyüş texnikalarının tırtılı (avtomobilin təkəri) keçərkən partlayır.

TM-57, ТМ-62М minaları atımla təchiz edilmiş gövdədən və partladıcıdan ibarətdir. Gövdə poladdandır, üst hissəsində yivli mərkəzi stəkan vardır.

TM-62M minasının quruluşu
1) gövdə; 2) plastmas və ya polietilen tıxac;
3) rezin araqat; 4) partlayıcı maddə atımı; 5) dib;
6) əlavə detonator
Partladıcı
Gövdə plastmasdandır, onun alt hissəsində minaya bağlamaq üçün xarici yiv var.

Partladıcının döyüş vəziyyətindən daşınma vəziyyətinə keçirilməsi xüsusi açarın köməyi ilə yerinə yetirilir. Bunun üçün açarı saat əqrəbi istiqamətində ¾ dövrə döndərmək lazımdır.

Taktiki-texniki xüsusiyyətləri

Göstəricilər | ТМ-62М | TM-57
tipi | Tırtıl əleyhinə, fuqas
gövdənin materialı | Metal | Metal
kütləsi | 9,5–10 kq | 9,0–9,5 kq
partlayıcı atımının kütləsi | 7,0–7,5 kq | 6,5–7,0 kq
diametri | 320 mm | 320 mm
hündürlüyü | 128 mm | 128 mm
işə salınması üçün lazım olan qüvvə | 200-500 kq | 150–550 kq

İş prinsipi. Qoruyucunu çıxartdıqdan və buraxıcının düyməciyini basdıqdan sonra saat mexanizmi işə düşür. 30–120 saniyədən sonra mina döyüş vəziyyətinə gəlir. Tank tırtılının (avtomobil təkərinin) partladıcının lövhəciyi üzərinə çıxması nəticəsində mina partlayır.