– radiasiya baxımından əhalinin və ayrı-ayrı adamların iş qabiliyyətini təyin etmək məqsədilə şüalanma dozalarının ölçülməsi;

– ərzaq məhsullarının, suyun radioaktiv maddələrlə zəhərlənmə dərəcəsinin laboratoriyalarda ölçülməsi.

Dozimetrik cihazları təyinatına, vericisinin tipinə,

İndikator borucuqları
ölçülən şüalanmanın növünə və cihazın sxeminin çevirdiyi elektrik siqnallarının xarakterinə görə təsnif etmək olar.
Target cihazı
1) sintilyator;
2) indikator tablosu;
3) tənzimləyicilər.
Çəkisi 1,25 kq-dır.

Target cihazının təyinatı və texniki göstəriciləri. Target cihazı əldə gəzdirilən detektordur, qamma və neytron radioaktiv mənbələrin yerini müəyyən etmək, radionuklid spektral analizini aparmaq üçün təyin olunmuşdur.

Cihazın işə hazırlanması. Cihazı işə salmaq üçün elektrik təchizatı düyməsindən istifadə etməklə qırmızı “Həyəcan” işarəsi işıqlanana qədər düyməni basırıq, bu zaman tabloda “ON” yazısı görünəcəkdir. Sonra dozanın səviyyəsi, mənbənin yeri və tərkibini müəyyən edirik.

Polimaster fərdi dozimetrin təyinatı və texniki göstəriciləri. Polimaster fərdi dozimetr γ- və rentgen şüalanmasının ekvivalent dozasını, eyni zamanda, ekvivalent dozasının gücünü ölçmək üçün təyin edilmişdir. Cihazın işə hazırlanması üçün ancaq 2 düymədən istifadə olunur.

Polimaster fərdi dozimetr
1) detektor; 2) infra-qırmızı şüaları
qəbuledici (ötürücü); 3) maye-kristal
lövhə; 4) səsli həyəcan siqnalı;
5) “LIGHT”/“SET” düyməsi; 6)
MODE (iş rejimi) düyməsi; 7) qida
mənbəyi