5.6. Измерение температуры
Деятельность Цельсий ( °C ), Фаренгейт ( °F )

1. Какими приборами измеряется температура? Расскажите, что вы знаете об использовании этих приборов.
2. Какова температура замерзания и кипения воды?
3. Какая температура тела человека считается нормальной? Если при измерении температуры человека, термометр показывает 39° C, насколько это выше нормальной температуры?
4. Как измеряется температура воздуха?

Температура, в основном, измеряется в градусах Цельсия (°C), иногда Фаренгейта (°F). Связь между температурами по Цельсию и Фаренгейту изображена на рисунке 1. Между двумя этими величинами измерения есть связь: чтобы перевести градусы Цельсия в градусы Фаренгейта используется формула F = 9
5.C + 32, чтобы перевести градусы Фаренгейта в градусы Цельсия - формула C = 5
9. (F-32).

В Англии и США для измерения температуры используется шкала Фаренгейта. Принято 0° C=32° F, 100° C=212° F. Каждое деление шкалы Фаренгейта берётся за 1°F = 1
180. Здесь 180°F = 212°F – 32°F (разница между температурой кипения и температурой замерзания воды). Шкала Фаренгейта была предложена в 1724 году немецким физиком Даниелем Габриелем Фаренгейтом.

Образец

1) Переведите 25° C в градусы Фаренгейта.
Решение: Используем формулу F = 9
5 . C + 32 для перевода Цельсия в Фаренгейт:
берётся C = 25, F = 9
5 . 25 + 32 = 77 Ответ: 77° F.

2) Переведите 68° F в Цельсий.
Решение: Используем формулу C = 5
9 . (F - 32) для перевода Фаренгейта в
Цельсий: берётся F = 68, C = 5
9 . (68-32)= 20. Ответ: 20° C.

Упражнения

1. Используя формулы проверьте верность равенств 0° С = 32°F; 37°С = 98,6°F и 100°С = 212°F.