### 5-ая ТЕМА

### ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ

Для выполнения всех видов резьбы по дереву нужны специальные инструменты.

| Какими инструментами выполняют художественную резьбу по дереву?

Основным инструментом для резьбы по дереву является нож-косяк (рис. 1, а), он применяется для плосковыемчатой, плоскорельефной, ажурной резьбы.

Нож-резак (рис. 1, б) - применяется как вспомогательный инструмент для разных видов резьбы. Для элементов резьбы по дереву используются резаки с различными формами режущей части (рис. 1, в).

Рис. 1. Ножи для резьбы по дереву

Если речь идет о прорезании прямых участков рисунка, то большая часть работ ведется с помощью именно ножей. Резать по дереву можно как обычным карманным складным ножом, так и специальными резаками для резьбы.

Объемные элементы выполняются прямыми и разного диаметра полу- круглыми стамесками. Все эти стамески имеют различную геометрию и назначения.

Стамески плоские прямые (рис. 2, а) применяются как вспомогатель- ный инструмент для различных видов резьбы. Их используют для зачистки фона в контурной или в плоскорельефной резьбе.