Резать надо медленно, плавно, с равномерным нажимом на стамеску. Косячок держат крепко правой рукой, иногда придерживая левой, чтобы его не уводило по направлению волокон. На начальном этапе освоения резьбы косячок можно держать двумя руками (рис. 5, г).

Правила безопасности

- Стамески и другие ножи для резьбы - опасные режущие инструменты.
  Обращаться с ними следует осторожно.
- Не держать левую руку вблизи режущего инструмента.
- Не применять больших усилий при резании стамеской.
- При необходимости удара по ручке стамески брать ее в левую руку, киянку - в правую и, поставив стамеску по месту вырубки, наносить по ручке стамески легкие удары.
- Хранить стамески в ящике верстака или в шкафу на вырезках в рейках.

| Нож-косяк, нож-резак, плоская прямая стамеска, желобчатая стамеска, стамеска уголок, плоская косая стамеска, косячок, орнамент.

1. Какими инструментами выполняется резьба по дереву?
2. Чем отличается нож-косяк от ножа-резака?
3. Какие виды стамесок тебе известны?
4. С чего начинают работу по художественной резьбе?
5. С какой целью используются стамески-уголки?
6. Как и чем надо размечать заготовки для резьбы?
7. В какой последовательности вырезают треугольные выемки?
8. Какие правила безопасности следует соблюдать при работе инструментами для резьбы по дереву?

| ### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

### ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ
РЕЗЬБЫ. ТРЕУГОЛЬНИК

Ресурсы: Кусок древесины, набор стамесок для резьбы по древесине, карандаш, линейка.

Задание:

1. На данной учителем заготовке нарисуйте изображение треугольника.
2. Для выполнения резьбы стамеску возьмите в правую руку, держите его легко и свободно.
3. Выполните подрезку, держа стамеску под углом.