### 12-ая ТЕМА

### ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ЭЛЕМЕНТОВ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. СЛИВНОЙ БАЧОК

Рис. 1. Примерное устройство системы
водоснабжения и канализации квартиры

Современный дом или квартира обычно представляет собой благоустроенное и комфортабельное жилище. Обязательным элементом инженерных коммуникаций в доме наряду с квартирной электропроводкой и системой вентиляции являются системы водоснабжения и канализации (рис. 1.)

Система водоснабжения и канализации квартиры - это сложный комплекс инженерных сооружений и санитарных мероприятий.

Водоснабжение квартиры - это подача воды водопотребителям в требуемом количестве. Посредством канализационной системы квартиры осуществляется прием сточных вод в местах образования и подача их наружу.

Основными составляющими систем водоснабжения и канализации являются: трубы - водопроводные (1) и канализационные (2), шланги (3), вентили (4), смесители (5), раковина (6), ванна (7), душ (8), унитаз (9) и сливной бачок (10), сифон* (11) и т.п. Все перечисленное называется санитарно-технической арматурой.

Одним из основных элементов системы водоснабжения является сливной бачок.

Рис. 2. Основные функциональные части сливного бачка: а - впускная (наполнительная) арматура; б - спускной механизм; в - кнопка слива воды

| Из чего состоит сливной бачок?

С первого взгляда простейшее устройство: емкость, оборудованная системой слива и подачи воды (рис. 2). При нажатии на кнопку механизм спускает воду, клапан подачи открывается, опустошенный бачок вновь заполняется.

Оказывается, даже такое элементарное устройство может сломаться. Рассмотрим более подробно, как ремонтировать сливной бачок унитаза.

* Сифон - трубка для переливания жидкости из сосуда с более высоким уровнем в сосуд с более низким уровнем