Таким же образом повторить и с другими вершинами треугольника, и, что важно, во время работы поворачиваем изделие, но не нож. После накалывания приступаем к подрезке: поставить нож острием в вершину треугольника и, в зависимости от глубины резьбы, под определенным углом (30-45°), медленно вести резец вдоль ребра треугольника, углубляя его к середине (на 2-3 см), затем от середины к следующей вершине, постепенно ослабляя нажим, выводя резец на поверхность. При точной и правильной подрезке от доски отпадет пирамидка правильной формы.

Рис. 3. Вырезание контуров
треугольника: а - надрезание выемок
поперек волокон; б - вырезание
выемок вдоль волокон

Все выемки (углубления) вырезают косячком, сначала поперек (рис. 3, а), а затем вдоль волокон (рис. 3, б).

При вырезании трехгранных выемок косячок держат вертикально и надрезают стороны вырезаемых треугольников от вершины к основанию. У вершины треугольника делают глубокий надрез, уменьшая его до нулевой глубины к основанию треугольника.

Рис. 4. Захват и
положение
инструмента
при резьбе

Косячок берут правой рукой, как показано на рисунке 4. Носком лезвия ставят его на линию разметки с небольшим наклоном к себе и, врезая лезвие в древесину, движением на себя прорезают линию.

На рисунке 5 показаны приемы резания косячком одной и двумя руками. При вырезании наклонных граней косячок наклоняют вправо (рис. 5, а) или влево на угол 30-40°. Вначале наклоном косячка вправо прорезают правые грани, затем наклоном влево (рис. 5, б) - левые (при этом нельзя перерезать линию разметки).

Рис. 5. Приемы резания косячком: а - одной рукой с
наклоном ножа вправо; б - положение косячка в конце резания;
в - с наклоном влево; г - двумя руками