### III. ПРОСТЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

### 9-ая ТЕМА

### ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В КВАРТИРЕ.
ОТДЕЛКА СТЕН

Особое место в ремонтных работах квартиры занимают малярные работы. К основным видам малярных работ во время ремонта квартиры относятся отделка поверхностей, склеивание обоев, покраска.

| Из чего состоит технология отделки поверхностей стен и потолков?

К отделочным работам относятся: удаление старой краски и обоев, штукатурные и шпаклевательные* работы.

В ходе ремонтных работ требуется удаление старой масляной краски со стен, дверных полотен или оконных рам. К ремонтным работам надо приступать с удаления наслоения всех старых красок. Существует несколько методов удаления краски с изделий, изготовленных из разных материалов. Эти методы выбираются в зависимости от материала, на который она нанесена.

Выделяют такие способы удаления старой краски: механический способ удаления краски, термический (посредством нагревания) способ удаления краски, удаление краски с применением химических составов.

Для механического способа удаления краски используются шпатели, скребки (рис. 1, а, б).

Для термического способа удаления краски понадобится строительный фен (рис. 1, в). При помощи этого электрического прибора выполняется нагревание стен до такого состояния, пока краска не начнёт вспучиваться и расслаиваться.

После размягчения краски необходимо быстро приступать к её сдиранию.

Для сдирания вспученной краски используют скребок или шпатель по размеру нагреваемого пятна.

Рис. 1. Способы удаления красок: а, б - механический; в - термический

* Шпаклевка - вещество, материал для выравнивания шероховатости поверхности любого предмета