| Правила безопасности

Правила техники безопасности, данные в прошлой теме, должны соблюдаться и в этой теме.

| Аппликация, зигзагообразная строчка, калька, клеевая прокладка.

1. Что такое аппликация?
2. Где и как используют аппликацию?
3. Какие материалы используют для выполнения тканевой аппликации?
4. Как можно выполнить тканевую аппликацию?
5. Из чего состоит технология выполнения аппликации на ткани с применением зигзагообразной строчки?
6. На что нужно обратить внимание при выполнении аппликации на ткани с применением зигзагообразной строчки?

| ### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

### АППЛИКАЦИЯ «ЯБЛОКО» НА ТКАНИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ЗИГЗАГООБРАЗНОЙ СТРОЧКИ

Ресурсы: Лоскуты тканей, нитки, швейная машина, копировальная бумага, простые карандаши, клеевая прокладка, ножницы, утюг.

Рис. 3. Эскиз для
аппликации

1. Переведите рисунок для аппликации (рис. 3) на прозрачную бумагу остро заточенным простым карандашом.
2. Переведите рисунок для аппликации на изнаночную сторону основной ткани в зеркальном отображении при помощи копировальной бумаги и простого карандаша.
3. Приутюжьте клеевую прокладку на изнаночную сторону аппликационной ткани 1-й детали (яблока).
4. Наложите эту ткань прокладкой вниз на лицевую сторону основной ткани поверх линий контура и наметайте.

5. Проложите мелкую зигзагообразную строчку по контуру рисунка яблока с изнаночной стороны.
6. Срежьте аппликационную ткань с лицевой стороны близко к строчке.
7. Проложите еще раз плотную зигзагообразную строчку по контуру рисунка с лицевой стороны.
8. Повторите пункты 3-7 для изготовления второй детали (листика).
9. Приутюжьте работу.