AVTOMOBIL

| Şəkil 03-10: Radiatorun yuxarı və aşağı şlanqları
3. Radiatordan sərinkeş örtüyü dəstini və digər hissələri çıxarın. 4. Radiatoru çıxarın. | Şəkil 03-11: Sərinkeş örtüyü dəsti
#### ■ SOYUTMA SİSTEMİNİ QURAŞDIRIN Təcrübə mərhələləri: ▣ Su nasosu 1. Su nasosunu quraşdırın Burucu moment A(8 × 25) 1EA : 20 ~ 27Nm (200 ~ 270kqq.sm, 14.7 ~ 20.0fq.ft) B(8 × 40) 4EA : 20 ~ 27Nm (200 ~ 270kqq.sm, 14.7 ~ 20.0fq.ft) C(8 × 70) 1EA : 20 ~ 27Nm (200 ~ 270kqq.sm, 14.7 ~ 20.0fq.ft) | Şəkil 03-12: Boltun sıxılma momenti Şəkil 03-13: Su nasosu