Şassi

2. Aparıcı diskin quraşdırma boltlarını bərkidin (A-3ea). Burucu moment: 46-53Nm (4.6-5.3kgf.m, 33.3-38.3lb-ft) | Şəkil 04-21: Aparıcı diskin quraşdırma boltlarını bərkidin (A-3ea)
3. Çərçivəni quraşdırın (A, B). Burucu moment: 46-53Nm (4.6-5.3kgf.m, 33.3-38.3lb-ft) | Şəkil 04-22: Çərçivəni quraşdırın (A) Şəkil 04-23: Çərçivəni quraşdırın (B)
4. Aparıcı valları (A, B) ötürmələr mexanizminə birləşdirin. | Şəkil 04-24: Aparıcı valları (A) ötürmələr mexanizminə birləşdirin Şəkil 04-25: Aparıcı valları (B) ötürmələr mexanizminə birləşdirin