AVTOMOBIL

6. Kipləşdirici halqanı quraşdırın.
Mühərrik yağının nazik qatını yeni kipləşdirici halqaya tətbiq edin və onu kaset dəstinə quraşdırın
.
Tətbiq növü
• Quraşdırma zamanı kipləşdirici halqanın zədələnməməsi üçün diqqətli olun.

7. Kompressor qapağı / kaset dəstini quraşdırmaq. (1) Kaset dəstini və kompressor qapağını hissələrə ayırarkən göstərilən işarəyə uyğun quraşdırın. (2) Yeni qurğularla əvəz edərkən şəkildə göstərilmiş şəkildə quraşdırın. | Şəkil 07-20: Kipləşdirici halqanın kaset dəstinə montajı

Tətbiq növü
• Kaset dəstini kompressor qapağına quraşdırarkən kompressor çarx pərinin zədələnməməsi üçün diqqətli olun.

8. Sıxan halqanı kompressor qapağının aşağı hissəsi ilə montajlayın və sıxan halqanı quraşdırın. Sıxan halqanı yuxarı boşluq hissə ilə montaj edin. | Şəkil 07-21: Kompressor qapağının / kaset dəstinin quraşdırılması Şəkil 07-22: Sıxan halqanın montajıı