Kuzovun təmiri

(B) Arxa qanad
Arxa qanad hissəsinin daşdan mühafizə qurğusunun astarlanacaq sahəsini yoxlayın.
Mənbə: Hyundai Kia Motors K5 G 2.0 DOHC kitabçası. Kuzovun təmiri. Korroziyadan müdafiə. Astarlama
Şəkil 08-4: Arxa qanadın daşdan mühafizə qurğusunun astarlanacaq hissəsi
(C) Aşağı dolanmış tirin yan hissəsi (Aşağı dolanmış tirin yan hissəsi)
Aşağı dolanmış tirin yan hissəsinin astarlanacaq sahəsini yoxlayın.
Mənbə: Hyundai Kia Motors K5 G 2.0 DOHC kitabçası. Kuzovun təmiri. Korroziyadan mühafizə.
Mum maddənin tətbiq sahəsi.
Şəkil 08-5: Avtomobilin astarlanmamış oturacaqlarının yeri
Sorğunun icrası

- İş zamanı təhlükəsizlik qaydalarına əməl edin və müvafiq alətlərdən istifadə edin.
- Qaynaq üsullarının və kuzovun izolyasiyası üçün müvafiq işlərin qeydiyyatını aparın.
- Kuzovun digər səthlərinin zədələnməsinə yol verməyin və işi başa çatdırdığınızdan əmin olun.
- İş zamanı kifayət qədər quru olduğunuzdan əmin olun.
- Nəqliyyat vasitəsinə texniki xidmət şirkətinin istismar təlimatlarına əsaslanaraq, kuzovun izolyasiya vəziyyətini yoxlayın.