Mühərrik

İnjektor mübadiləsi 1. İnjektorun çıxarılması (1) İnjektor birləşdiricisini ayırın. (2) İnjektordan sıxacı (B) çıxardıqdan sonra qayıdış şlanqını (C) çıxarın. (3) İnjektora və ümumi magistrala birləşən yüksək təzyiqli boru birləşdiricisini çıxarın. | Şəkil 12-3: İnjektorun çıxarılması - 1 Şəkil 12-4: İnjektorun çıxarılması - 2
(4) Qolu saat əqrəbi istiqamətində fırladaraq çıxarın. | Şəkil 12-5: İnjektoru bərkitmə boltunun qapağı
(5) Qısqaclı bərkitmə boltlarını buraraq açın və xüsusi injektor çıxarma alətindən istifadə etməklə çıxarın | Şəkil 12-6: İnjektor bərkitmə boltu Şəkil 12-7: İnjektor