Elektrik

(h) Qasnağın muftasını və qasnağı çıxarın. | Şəkil 02-17: Qasnaq muftasını çıxarın
5. DÜZLƏNDİRİCİNİN YAN ÇƏRÇİVƏSİNİ ÇIXARIN. (a) 4 qaykanı və məftil qısqacı çıxarın. | Şəkil 02-18: 4 qayka və məftil qısqac
(b) SST-dən istifadə edərək, düzləndirici və çərçivəni çıxarın. SST 09286 - 46011 | Şəkil 02-19: Düzləndiricinin yan çərçivəsi.
c) Yastıağızdan istifadə etməklə, generatorun yuyucu blokunu düzləndiricinin yan çərçivəsindən ayırın. | Şəkil 02-20: Generatoruyuma bloku
6. ROTORU ÖTÜRÜCÜNÜN ÇƏRÇİVƏDƏN AYIRIN | Şəkil 02-21:Rotoru ötürücünün çərçivəsindən ayırın