Nəqliyyat vasitəsinin boyanması

2. Avtomobili ölçü cihazının qarşısında üfüqi şəkildə yerləşdirin. | Şəkil VI, 03-2: Yana maillik üzrə sınaq cihazı qarşısında nəqliyyat vasitəsinin mövqeyi
2. Yana maillik vəziyyətinin ölçülməsi 1. Nəqliyyat vasitəsi daxilində aparıcı detalı oturdun. 2. Yana maillik üzrə sınaq cihazının sıfır nöqtəsini yoxlayın. | Şəkil VI, 03-3: Yana maillik üzrə sınaq cihazının sıfır nöqtəsi Şəkil VI, 03-4: İnteqrasiya edilmiş kompüter ekranında göstərildiyi zaman
Üç lövhə üzərindən maşınla keçmək 1. Nəqliyyat vasitəsinin sürəti 5 km / saat və ya daha az sürətdə həddində keçir. 2. Bu zaman nəqliyyat vasitəsinin sükan çarxına güc tətbiq etməyin və düz keçin. Tətbiq növü Bu zaman, idarəetmə dəstəyinə güc tətbiq etməmək üçün əlinizi dəstəkdən çəkin. 3. Sükan çarxını və ya əyləcləri döndərməyin. | Şəkil VI, 03-5: Yana maillik üzrə sınaq cihazının sürətsiz şəkildə daxil olması