AVTOMOBİL

1. Zədələnmiş kuzovun analizi
İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Zədələnmiş kuzova zərbənin istiqamətini ölçməklə, zədələnmiş hissənin təhlili yolu ilə avtomobilin kuzovunun quruluşunu/adını/iş prinsiplərini izah edəcək;
2. Zədələnmiş kuzovun zədələnmiş hissəsini təmir edə biləcək

Təcrübə materialları:

- Smeta
- Sığorta ödənişinə dair ərizə (foto daxil olmaqla)
- Avtomobil istehsalçısının istismar təlimatları (kuzovun ölçüləri)
- İşlərin yerinə yetirilmə ardıcıllığı
- Kuzovun hissələrinin hesabı

Avadanlıq və alətlər:

- Ölçmə alətləri (ölçmə lenti, perpendikulyarlığın ölçülməsi üçün alət, polad işarələyici alət, mərkəzləyici qurğu, quraşdırma datçiki, üçölçülü kompüter ölçmə aləti, və s)
- Kuzovu ölçmə avadanlığı
- Kuzovun kalibrasiya qurğusu
- Quraşdırma və sökmə üçün xüsusi alətlər
- qaldırma qurğusu
- Çərçivənin gərginliyinin kalibrasiya qurğusu
- Hava kompressorları
- Kamera
- Verstak

Avadanlıq və alətlər:

- Zədələnmiş avtomobilin ümumi vəziyyətini müəyyən edərkən təhlükəsizlik qaydalarından agah olun.
- Meydana gəlmiş zədənin dərəcəsini vizual yolla necə yoxlamaqla tanış olun.
- İstismar kitabçasında qeyd olunmuş ölçülər düzgün şəkildə təhlil edilməli və ölçmə alətləri üçün tətbiq olunan ölçmə üsulu başa düşülməlidir.
- Tapşırığa başlamazdan əvvəl iş təcrübəsi ilə tanış olun və təcrübi avadanlığı, alətləri, istismar təlimatlarını və materialları diqqətlə nəzərdən keçirin.
- Ölçmə cihazından istifadə edərkən, həddən artıq güc tətbiq etməyin və ehtiyatla istifadə edin.
- Zədələnmiş lövhələri sökərkən, əlcək geyin.
- Zədələnmiş lövhələri kəsərkən qoruyucu geyimlər geydiyinizdən əmin olun.
- İş sahəsində təhlükəsizlik ayaqqabıları geyinmək çox vacibdir.
- Qurğu və ya alətlə əlaqədar, o cümlədən kuzovu ölçmə aləti ilə əlaqədar problem meydana gəldikdə, alətdən istifadəni dərhal dayandırın.
- Bütün hissələr sökmə və quraşdırma sırasına uyğun olaraq sökülməli və quraşdırılmalıdırlar.
- Təlim sessiyasından sonra təcrübi sahəni təmizləyin.