Elektrik

Sual 3: Gərginlik səviyyəsi? | Şəkil VI, 2-5: Nəzarət relesinin yoxlanması

Diqqət:
Bu tip metoddan istifadə edən hissələr (Differensiallı və əllə idarə olunan avtomatik ötürmələr qutusunun icra mexanizmləri):
Ötürməyə nəzarət edən solenoid klapanı – A;
Ötürməyə nəzarət edən solenoid klapanı– B;
Təzyiqə nəzarət edən solenoid klapanı;
Dempferin ilişmə muftasına nəzarət edən solenoid klapanı.
DÖVRƏ GƏRGİNLİYİ SINAĞI ÜÇÜN VERİLƏNLƏRİN SIYAHISI

Təftiş sahəsi | Tənzimlənmiş dəyər | Ölçülər | Mühakimə | Təsdiq
(Şəkil 06-7) Dövrə gərginliyi sınağı |  |  |  |
(Şəkil 06-8) Dövrə gərginliyi sınağı |  |  |  |
(Şəkil 06-9) Dövrə gərginliyi sınağı |  |  |  |
(Şəkil 06-10) Dövrə gərginliyi sınağı |  |  |  |

DÖVRƏ GƏRGİNLİYİ SINAĞI ÜÇÜN VERİLƏNLƏRİN SIYAHISI
(güc T/R, ＆ injektor)

Təftiş sahəsi | Tənzimlənmiş dəyər | Ölçülər | Mühakimə | Təsdiq
(Şəkil 06-11) Güc tranzistor sınağı |  |  |  |
(Şəkil 06-11) Güc tranzistor sınağı |  |  |  |
(Şəkil 06-13) Güc tranzistor sınağı |  |  |  |