AVTOMOBİL

Təcrübə mərhələləri
1. Kuzovun astarlama işi.
(1) Yan daxili panel
Avtomobilin yan daxili panelinin astarlanacaq sahəsini yoxlayın.
Mənbə: Hyundai Kia Motors K5 G 2.0 DOHC kitabçası. Kuzovun təmiri. Korroziyadan mühafizə. Astarlama
Şəkil 08-1: Yan daxili panel hissəsinin astarlama işi
(2) Döşəmə paneli
Avtomobilin döşəmə sahəsinin astarlancaq hissəsini yoxlayın.
Mənbə: Hyundai Kia Motors K5 G 2.0 DOHC kitabçası. Kuzovun təmiri. Korroziyadan mühafizə. Astarlama
Şəkil 08-2: Kuzovun döşəməsinin astarlanacaq hissəsi
(3) Daşdan mühafizə qurğusuna tətbiqi
(A) Qabaq qanad
Qabaq qanad hissəsinin daşdan mühafizə qurğusunun astarlanacaq sahəsini yoxlayın.
Mənbə: Hyundai Kia Motors K5 G 2.0 DOHC kitabçası. Kuzovun (daxili və xarici) örtüyü. qanad
Şəkil 08-3: Qabaq qanadın daşdan mühafizə qurğusunun astarlanacaq hissəsi