Kuzovun təmiri

(5) | Kəsmə və cilalama işlərindən sonra çəkic və kəlbətindən istifadə edərək paneli kuzovdan ayırın.
| Şəkil 06-15: İynə və çəkicdən istifadə
(6) | Çəkic və şpon çividən istifadə edərək, paneli kuzovdan ayırın.
| (Şəkil 06-16) Panelin ayrılması

Qiymətləndirmə testi

Qiymәtlәndirmә standart meyarları | Bәli | Xeyr | T/E
Tələbə bu modulun tapşırıqlarını yerinə yetirərkən: Zədələnmiş paneli texniki istismar kitabçasına uyğun şəkildə düzəltmək mümkün deyilsə, zədələnmiş paneli kuzovdan sökərək dəyişdirə bildi? Zədələnmiş paneli sökmək üçün ayırıcı kəsmə alətindən istifadə ed bildi? Zədələnmiş panelləri texniki istismar kitabçasına uyğun olaraq sökə bildi? |  |  |

*T/E (tətbiq edilmədi) - Tələbə təcrübi məşq şəraiti ilə əlaqədar olaraq təcrübə keçirə bilmədi.