AVTOMOBİL

Təcrübə mərhələləri:
Müştərinin avtomobilinin vəziyyətini ətraflı şəkildə müəyyən edin.

1. | Müştərinin avtomobilini ən yaxşı müştəri tanıyır, buna görə də müştəridən maşını haqqında mümkün qədər çox məlumat alın.
2. | Müştərinin avtomobilinin idarəetmə vəziyyətinə uyğun olaraq nasazlıqları dəqiq şəkildə başa düşmək problemi həll etməyin ən mühüm hissəsidir. Buna görə də idarəetmə vəziyyəti və problemin meydana gəldiyi vəziyyət təkrar təsvir edilməlidir.
3. | Müştərinin avtomobili idarəetmə vərdişləri, idarəetmə ərazisi və avtomobil haqqında məlumatları dəqiq şəkildə toplamaq lazımdır. Beləliklə, biz oxşar vəziyyətlərə düşmüş digər avtomobillərin nasazlıq vəziyyəti ilə müqayisə aparırıq.
4. | Yoxlamanın nəticələri: İstismar planını müəyyən etdikdən sonra müştəriyə izahat verin, yeni hissənin hansı sistemə aid olduğunu, seçimini və hissələrə texniki xidməti izah edin və razılaşma ilə razılaşaraq, texniki xidmət göstərin.
5. | Bu avtomobilin texniki xidmət tarixçəsini öyrənin, avtomobil üçün müvafiq istismar təlimatlarını və elektrik dövrə diaqramını hazırlayın.
6. | Avtomobilin istismar tarixçəsi, qəza tarixçəsi, quruluşunda dəyişikliklər, nasaz birləşmələr kimi ilkin göndərilmə vəziyyəti ilə müqayisə edərək, ilkin nasazlığın olub-olmadığını müəyyən edin.
7. | Avtomobilin təhlükəsizlik səviyyəsini yoxlayın.
8. | Müvafiq skanner və ya ümumi məqsədli diaqnostik blok vasitəsilə “diaqnostik nasazlıq kodlarının” (DNK) mövcud olub-olmadığını yoxlayın.

(1) Diaqnostik aləti avtomobilin DAN (diaqnostik ayrılmaya nəzarət) birləşdiricisinə birləşdirin və nəqliyyat vasitəsinin istehsalçısını seçin.
(2) Diaqnostik blokda nəqliyyat vasitəsini seçin. Sonra müvafiq sistemi seçin.
(3) Nasaz kod aşkar edildikdə, müvafiq kodu yoxlama qeydlərinə daxil edin.
9. Nəqliyyat vasitəsini sadə vizual, səs yoxlamasından keçirin.
(1) Nəqliyyat vasitəsinin qəza (toqquşma) hadisəsini diqqətlə müşahidə edin və vizual, səs yoxlaması ilə nasazlıqları yoxlayın və diaqnostikasını aparın.
(2) Nəqliyyat vasitəsinin işlək vəziyyətdə olub-olmadığını və ya hər vəziyyətin və nasaz əməliyyatın nasaz vəziyyətdə olub-olmadığını yoxlayın.
Cədvəl 1-4: Təcrübi alətlərin və materialların vəziyyəti

Təcrübə avadanlıq və alətləri | Material | Qeydlər
Ümumi alət dəsti | İdarəetmə təhlükəsizliyi ilə əlaqəli hissələr |
Təcrübə üçün nəzərdə tutulmuş Nəqliyyat vasitəsi | Nəqliyyat vasitəsinin təcrübi radar modulu |
Qaldırıcı tərtibat | Nəqliyyat vasitəsinin təcrübi İXDS modulu |
Dinamometrik açar | Nəqliyyat vasitəsinin təcrübi UYH modulu |
Multimetr | Nəqliyyat vasitəsinin təcrübi hava yastığı |