AVTOMOBİL

1) Şini təkərdən sökün.
Mənbə: M Company verilənləri
Şəkil 07-27: İşdən sonra şinin daxili hissəsini yoxlayın

2) | Əməliyyat zamanı hər hansı zədənin meydana gəlib-gəlmədiyini yoxlayın. Şinin daxili səthinin zədələnib-zədələnmədiyini, həmçinin təkərin zədələnməsi kimi xarici qüsurları yoxlayın.

5. Təkərin və şinin birləşdirilməsi
Mənbə: M Company verilənləri
Şəkil 07-27: İşdən sonra şinin daxili hissəsini yoxlayın
(1) Təkəri sökmə cihazına birləşdirin və şini təkərin üstünə yerləşdirin.
Mənbə: M Company verilənləri
Şəkil 07-29: Sökmə cihazının yerləşməsi

2) | Şinin xarici səthinə yağ çəkin və sökmə cihazının ayırıcısını dəqiq şəkildə təkərin kənarına yerləşdirin.