Şassi

Şəkil 04-9: Dempferli muftanın (bloklayıcı muftanın) iş sahəsi
B. Planetar
Planetar dişli çarxlar hidrotransformator vasitəsilə mühərrikdən güc çıxışını hər bir mərhələyə uyğun olaraq, ötürmə ədədinə qədər dəyişdirir və gücü ötürücü vala ötürür. Bundan əlavə, planetar dişli çarxlar avtomatik ötürülmə qutusunun dəyişdirmə ədədləri üçün ötürmə ədədləri yaradan və arxaya gediş ötürmələrini yerinə yetirən cihazlardır.
Şəkil 04-10: Planetar reduktor
C. Hidravlik idarəetmə mexanizmi
Hidravlik idarəetmə mexanizmi hidravlik təzyiq yaradan yağ nasosu və hidravlik təzyiqə nəzarət etmək üçün yaranan hidravlik təzyiqi tənzimləyən və hidravlik təzyiqi hər bir işçi elementə (ilişmə muftası və əyləc) ötürən klapan gövdəsindən ibarətdir.
● Yağ nasosu
Yağ nasosu hidrotransformatorun arxa hissəsində, yəni avtomatik ötürülmə qutusu korpusunun ön kənarında və ya ötürülmə qutusunun arxa kənarında quraşdırılır.
Yağ nasosu ötürülmə qutusunun hər bir işçi elementində zəruri axın sürəti və hidravlik təzyiq yaratmaq və vermək üçün avtomatik ötürülmə qutusunun karter altlığında saxlanılan yağı sorur.