Elektrik

ARXA PƏNCƏRƏNİN BUXAR TƏMİZLƏYİCİSİNİN QURUDUCUSUNUN ÇEVİRİCİSİ

YOXLANIŞ 1. Mənfi (-) batareya terminalını ayırın. 2. Mərkəzi cihazlar panelini (A) sökün. Bərkidici sıxacları zədələməməyə fikir verin. (Kuzov qrupuna – toqquşma yastığına istinad edin) | Şəkil 09-26: Mərkəzi cihazlar panelini (A) sökün.
3. Konnektorları ayırın. 4. İki vinti boşaltdıqdan sonra avto qızdırıcının nəzarət hissələrini sökün. | Şəkil 09-27: Avto qızdırıcının nəzarət hissələrini sökün (A)
5. Ommetrdən istifadə edərək, nəzarət qurğusunu sökdükdən sonra terminallar arasındakı kəsilməzliyi yoxlayın. [LHD] | Şəkil 09-28: Terminallar arasındakı kəsilməzliyi yoxlayın [RHD] Şəkil 09-29: Terminallar arasındakı kəsilməzliyi yoxlayın