Nəqliyyat vasitəsinin boyanması

örtük qatının çəkilməsi başa çatmış olur.
6. Tozlama yolu ilə rəngləmə kabinəsindən istifadə etməklə qurutma

1. Qrup şəklində boyama və tam boyama vəziyyətində çox sayda lövhə qurudulmalıdırsa və lövhə önə və ya geriyə, sola və sağa itələnirsə, bütün lövhələri qurutmaq üçün nəqliyyat vasitəsini tozlama yolu ilə rəngləmə kabinəsinin ortasına yerləşdirin.
2. Tozlama yolu ilə rəngləmək üçün kabinənin termik emalına nəzarət qutusunu işə salın.
3. Temperaturu və vaxtı təyin etmək üçün termiki emala başlayın.
4. Suda həllolan və yağda həllolan boyaları ayrılıqda istifadə edin.
   Şəkil 2-14: Tozlama yolu ilə rəngləmə kabinəsində boyanın qurudulması
5. Kabinədə termiki emala başlamaq üçün lazım olan düyməyə basın.
6. Təyin olunmuş temperatur və zaman kəsiyində isti hava və ya elektrik kimi istilik mənbələri ilə örtüyü qurudun.
7. Termiki emal başa çatdıqda, kameradakı isti havanı çölə ötürün.
8. Kameranın havalandırması başa çatdıqda, kameranın qapısının açın və nəqliyyat vasitəsini çölə çıxarın.

Qiymətləndirmə testi

Qiymәtlәndirmә standart meyarları | Bәli | Xeyr | T/E
Tələbə bu modulun tapşırıqlarını yerinə yetirərkən: Filtr kağızından və tozlama tapançasından istifadə etməyi bacardı? Zədələnmiş sahəyə və örtük qatı çəkilmiş sahəyə astarı çəkə bildi? Qurutma avadanlığını idarə və istifadə edə bildi? Astarın quruyub-qurumadığının müəyyən edə bildi? Tozlama tapançası və təmizləmə ilə bağlı əks tədbirlər görə bildi? |  |  |

*T/E (tətbiq edilmədi) - Tələbə təcrübi məşq şəraiti ilə əlaqədar olaraq təcrübə keçirə bilmədi.