Şassi

Şəkil 04-4: Hidrotransformator
Şəkil 04-5: Hidrotransformatorun konfi qurasiyası
● Dempferli mufta (bloklayıcı ilişmə muftası)
Hidrotransformator rotor və turbin arasındakı fərq ilə mühərrikin gücünü ötürülmə qutusuna ötürür. Buna görə də hidrotransformator əlverişsizliyi ondan ibarətdir ki, hidrotransformatorun rotoru və turbini arasında yağ dağılması baş verir və bu da ötürülmə qutusunun aşağı səmərəliliyi və sürtünmə muftası ilə müqayisədə yüksək yanacaq sərfi ilə nəticələnir. Dempferli mufta mexaniki sürtünmə muftası kimi fırlanan ilişmə muftası ilə birbaşa birləşdirməklə, güc ötürülməsinin və yanacaq sərfi yyatı hissəsinin səmərəliliyini təkmilləşdirməlidir.
Şəkil 04-6: Dempferli mufta (bloklayıcı mufta)
● Dempferli muftanın (bloklayıcı muftanın) işi:
Hidrotransformatora vurulan yağın axınına nəzarət üçün dempferli muftanın idarəetmə klapanı açıldıqda, yağ şəkildə göstərildiyi kimi dempferli muftanın arxa tərəfi nə ötürülür ki, hidravlik təzyiq artsın və dempferli mufta ön qapağın üstünə sıxılsın. Buna görə də ötürülmə qutusunun giriş valı ön qapaq ilə birlikdə fırlanır.