AVTOMOBİL

4. İşıqlandırma sisteminin
diaqnostikası/təmiri
İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:
1. İşıqlandırma sisteminin sökülməsi və quraşdırılması yolu ilə avtomobilin işıqlandırma sisteminin quruluşunu/adını və işləmə prinsiplərini izah edə biləcək;
2. Avtomobilin işıqlandırma sistemini təmir edə biləcək.
Təcrübə materialları:
• Nəqliyyat vasitəsi istehsalçısının istismar təlimatları
• Əvəzetmə hissələri (əriyən qoruyucular, rele, icra mexanizmləri, lampalar, jqut (naqillər və birləşdiricilər), sensorlar)
Avadanlıq və alətlər:
• Əl alətləri, elektrik alətlər
• Ölçmə və diaqnostika avadanlıqları (lampaların yoxlanması üçün multimetr, ammetr, osilloqraf, fənərlərin yoxlanması üçün cihaz)
Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri:
• Multimetrdən istifadə qaydaları ilə tanış olun.
• Elektrik cihazları sökərkən və ya birləşdirərkən batareyanın (-) terminalını çıxarın.
• Qısa qapanmaya yol verməmək üçün diqqətli olun.

Duman fənərini dəyişilməsi 1. Duman fənərini sökün. (1) Batareyanın (-) terminalını sökün. (2) Ön tərəfin qapağının vintini çıxarın. (3) Duman işığının konnektorunu sökün. | Şəkil 04-1: Duman fənərlərinin birləşdiricisinin sökülməsi
(4) Duman fənərinin lampasını çıxarın (A). | Şəkil 04-2: Duman fənərinin lampasının çıxarılması