Mühərrik

8. Boşaltma plunjerini (A) və boşaltma yayını (B) çıxarın. | Şəkil 04-3: Boşaltma plunjeri (A) və boşaltma yayı (B)
▣ Yağ süzgəcinin dirsəyi 1. Yağ soyutma şlanqını (A) çıxarın. | Şəkil 04-4: Yağ soyutma şlanqı (A)
2. Vakuum nasosunun şlanqını çıxarın. 3. Yağ süzgəcini çıxarın. 4. Yağ soyuducusunun buraxma klapanını (A) çıxarın. | Şəkil 04-5: Yağ soyuducusunun buraxma klapanı (A)
5. Yağ təzyiq açarını (A) çıxarın. | Şəkil 04-6: Yağ elektrik açarı (A)
6. Yağ süzgəcinin dirsəyini (A) çıxarın. | Şəkil 04-7: Yağ süzgəcinin dirsəyi (A)