Şassi

- Təkərlərin fırlanma sürətinin datçikinin müqavimətini yoxlayın.
Şəkil 16-6: Təkərlərin fırlanma sürətinin datçikinin müqavimətini ayrıca yoxlayın

Təftiş sahəsi | Tənzimlənən qiymət | Ölçülər | Qiymətləndirmə | Təsdiq
Təkərin fırlanma sürətinin datçikinin müqavimətinin ölçülməsi | Qabaq, sol |  |  |  |
Qabaq, sağ |
Arxa, sol |
Arxa, sağ |

- Təkəri fırlatmaqla, təkərin fırlanma sürətinin datçikinin çıxış gərginliyini ölçün.
Şəkil 16-7: Təkərin fırlanma sürətinin datçikinin titrəyiş formasının ölçülməsi

Təftiş sahəsi | Tənzimlənən qiymət | Ölçülər | Qiymətləndirmə | Təsdiq
Təkərin fırlanma sürətinin datçikinin çıxış müqavimətinin ölçülməsi | Qabaq, sol |  |  |  |
Qabaq, sağ |
Arxa, sol |
Arxa, sağ |

- Nəqliyyat vasitəsində datçikin çıxış funkasiyasından (skaner funksiyasının) istifadə edərək
təkəri döndərməklə təkərin fırlanma sürəti datçikinin işini yoxlayın.
Şəkil 16-8: Təkərlərin fırlanma sürəti datçikinin işinin yoxlanılması