AVTOMOBİL

#### ELEKTRONİK CİHAZLARA TEXNİKİ QAYĞI

Akkumulyatoru cihazdan ayırdıqda elektron cihazların yaddaşı silinəcək. Akkumulyatoru cihazdan ayırmazdan əvvəl problemli kodları və proqramlaşdırılmış kökləmələri qeydə alın. Həmçinin elektron hissələrin zədələnməsinin qarşısını almaq üçün:
• Alışdırma YANILI olduqda, heç vaxt akkumulyatoru ayırmayın.
• Akkumulyator kabellərini ayırmadan heç bir halda elektrik qaynağı tətbiq etməyin.
• Heç vaxt akkumulyatorun qütblərini dəyişməyin.
Təhlükəsizlik tədbirlərinə aşağıdakılar aiddir:
• Əlcəklər və qoruyucu eynəklərdən istifadə edin.
• Üzük, saat və digər zinət əşyalarını çıxarın.
• Heç vaxt akkumulyatorun yaxınlığında qığılcım meydana gətirən alətlərdən istifadə etməyin.
• Heç vaxt alətləri akkumulyatorun üstünə qoymayın.
• Kabelləri ayırarkən, birinci növbədə torpaqlama kabelini ayırın.
• Kabelləri birləşdirərkən, həmişə birinci növbədə torpaqlama kabelini birləşdirin.
• Alışma qığılcımını yoxlayarkən, akkumulyatorun torpaqlama terminalından istifadə etməyin.
• Elektrolitin gözünüzə və ya dərinizə, avtomobilin üstünə və ya geyiminizə düşməməsi üçün ehtiyat olun.
• Akkumulyatorun elektrolitini qarışdırmalısınızsa, turşunu suya əlavə edin – suyu turşuya əlavə etməyin.
• Akkumulyatorun sınaqdan keçirilməsi və mühərrikin kənardan işə salınması üzrə tövsiyə olunan prosedurlara həmişə əməl edin.

Akkumulyatora Texniki Xidmət Akkumulyatora texniki xidmət prosedurlarına doldurma, təmizləmə, kənardan işə salma və dəyişdirilmə aiddir. Tövsiyə olunan prosedurlara riayət edin. #### DOLDURULMA ZAMANI TƏHLÜKƏSİZLİK Yaxşı vəziyyətdə olan akkumulyator bəzi hallarda mühərriki işə düşmə üçün lazımi sürətdə işə sala bilmir. Bu cür hallarda akkumulyatorun doldurulmasına ehtiyac yarana bilər. Bütün akkumulyator doldurucu cihazlar eyni prinsip üzrə fəaliyyət göstərir: hücrələrdəki kimyəvi reaksiyanı aradan tərsinə çevirmək üçün akkumulyatora elektrik axını verilir. Doldurucu cihaz İŞLƏK HALDA olarkən, heç bir halda naqilləri birləşdirməyin və ya ayırmayın. Heç bir halda donmuş elektrolitlə akkumulyatoru doldurmağa cəhd etməyin. |