AVTOMOBİL

2. Uyğun olmayan maddələr
Cədvəl 4-9: Uyğun olmayan maddələr

Yoxlama elementləri | Qəbul edilməyən istifadə planlarının detalları
bərabərlik | Nəqliyyat vasitəsi identifikasiya nömrəsinin əsas fərqi; Qeydiyyat nömrəsi itirilməsi və plombun zədələnməsi; Struktura və avadanlıqlar və ya təhlükəsizlik standartları ilə bağlı maliyyə öhdəliyinin həddindən artıq yüksək olması əlverişli deyil.
Ötürmə qurğusu | Oxlar və çarxlarda əyilmələr və ya çatlar; Şinin zədələnməsi və həddindən artıq yeyilmə; Təkərlərin və şinlərin ekstruziya halı.
İdarəetmə qurğusu | Yana sürüşmə tutumunun olduqca yüksək olması (qrunt 5mm); Deformasiya, qaynaq birləşməsinin zəifləməsi və ya sızma.
Tormozlama qurğusu | Çıxış nöqtəsinin ölçüsüz olması Tormoz sistemində zədələnmə • Sızma
Yanacaq qurğusu | Dövrlər sayı nizamlayıcısının plombunda sızıntı və yanacaq sızması
Elektrik və elektron Cihazlar | Mühərrikin dayanmasına və ya yanğına səbəb ola biləcək qüsurlar
Kuza və şassi | Ağır korroziya, deformasiya və ya sistemin nasazlığı; Arxa oturacaq və yan dayaqlara dəyən zərər və ya ziyan.
Birləşdirən cihaz | Deformasiya və ya zədələnmə
Yükləri yükləyən cihaz | Təhlükəli materiallar • Təhlükəli kimyəvi maddələr • Sənaye tullantıları • Zibil daşıyan maşınlar kimi avadanlıqları yükləmək - Korroziya və deformasiya
Pəncərə şüşəsi | İstifadə edilməmiş və ağır çatlar
İşlənmiş qaz, işlənmiş qazın səsi | Limitin aşılması (CO / HC, qurum)
Balansir | Faranın işıqlanması kimi işıqlandırma standartları; Fara, dönmə siqnal lampası, nömrəsi, və s.; Əyləc işıqlarının yanlış işıqlandırma vəziyyəti yaxud işıq çaları və quraşdırma şəraitinin standartı, taksi işıqlarının avtomatik işıqlandırma mövqeyi; Təhlükəsizlik standartlarına zidd olaraq tarazlığın qurulması.
Ölçü vasitəsi | Spidometr limitinin aşılması (+15%, -10%) Gedişi (hərəkəti) qeyd edən cihaz, sürət məhdudlaşdırıcısı quraşdırılma-mışdır (yanlış quraşdırma vəziyyəti).
Aşındırmaq | İcazəsiz strukturu, qurğunun ixtiyari dəyişməsi; Struktur və cihaz xüsusiyyətlərində izafi hal yarandı və ya təhlükəsizlik standartlarına qarşılıq verilmədi.