Mühərrik

| Şəkil 05-14: Silindrin fırlanma tezliyi
7. “ESC”-i basdıqdan sonra select “IDLE SPEED COMPARISON” (“BOŞ GEDİŞ SÜRƏTİNİN MÜQAYİSƏSİ”) seçin və “[ENTER]”-i (“[DAXİL OL]”) basın. | Şəkil 05-15: Boş gediş sürətinin müqayisəsi
8. Sınaq şəraitini yan ekranda təsvir olunduğu kimi quraşdırın və “[ENTER]”-i (“[DAXİL OL]”) basın. | Şəkil 05-16: Boş gediş sürətinin müqayisəsi
9. Hər bir silindr üçün rpm məlumatı peyda olsun. | Şəkil 05-17: Boş gediş sürətinin müqayisəsi