AVTOMOBIL

■ SİLİNDR BAŞLIĞINI QURAŞDIRIN
Silindr başlığını çıxarılmanın əks istiqamətində quraşdırın.
BİLDİRİŞ
1. Hər zaman yeni başlıq döşəkçəsi istifadə edin.
2. Silindr başlığı və silindr blok səthi təmiz olmalıdır.
3. Dirsəkli valı elə çevirin ki, №1-li porşen YÖN-də (yuxarı ölü nöqtə) olsun.
Qiymətləndirmə Meyarları

Qiymәtlәndirmә standart meyarları | Bәli | Xeyr | T/E
Tələbə bu modulun tapşırıqlarını yerinə yetirərkən: 1. Silindr başlığının quruluşunu izah edə bildi? 2. Silindr başlığını düzgün sökə bildi? 3. Silindr başlığını düzgün yığa bildi? |  |  |

*T/E (tətbiq edilmədi) - tələbə təcrübi məşq şəraiti ilə əlaqədar olaraq təcrübə keçirə bilmədi.