AVTOMOBİL

Şəkil 12-12: Sensorun başlığının quraşdırılması | Şəkil 12-13: Fırlanma zamanı ətalətlə hərəkət kompensasiyası

(5) | Ətalətlə hərəkətin nizamlanması → Kuzovun qabaq və arxa hissələrinin yellənməsi → Əyləc sıxaclarını quraşdırdıqdan sonra dönmə stolunun standartına uyğun olaraq təkəri aşağı salın.

Şəkil 12-14: Əyləc nimçəsinin quraşdırılması | Şəkil 12-15: Tutacağın düz vəziyyətində aşağı salma

(6) | Hər bir təkərin sensorunun başlığını yoxlayın. Bərkitdikdən sonra müvafiq qaydada dönmə şkvorenini yellədin.

Şəkil 12-16: Sensor başlığının üfüqi bərkidilməsi | Şəkil 12-17: Dönmə şkvoreninin yellənməsi (ekran görünüşü)