Mühərrik

12. Sınaq şərtini yan ekranda təsvir olunduğu kimi qurun və “[ENTER]”-i (“[DAXİL OL]”) basın. | Şəkil 05-21: İnjektor sayının müqayisəsi
13. Hər bir silindrin RPM-nin və injeksiya sayının əvəzinin verilməsi barədə məlumat peyda olsun. | Şəkil 05-22: Silindrin fırlanma tezliyi
14. “HELP”-ə (“MƏLUMAT”) basın və məlumat yandakı kimi təsvir olunsun 15. Standart injektoru dəyişdirin, sonra injek torun normal olmasını yoxlamaq üçün əvvəlki sınaq rejimlərini təkrarlayın. | Şəkil 05-23: İnyeksiya sayının müqayisəsi