Mühərrik

2. Qazpaylama mexanizminin qayışının quraşdırılması. 3. Su nasosunun qasnağının (A) quraşdırılması | Şəkil 03-14: Su nasosunun qasnağı (A)
4. Ötürücü qayışları quraşdırın. 5. Radiatorun sərinkeş örtüyünü (A) quraşdırın. 6. Radiatoru mühərrik soyutma mayesi ilə doldurun və hava vurun. | Şəkil 03-15: Radiatorun sərinkeş örtüyü (A)
▣ Termostat 1. Termostatı (B) termostatın gövdəsinə quraşdırın. 2. Su giriş fitinqini (A) quraşdırın. 3. Soyutma mayesini yenidən doldurun. | Şəkil 03-16: Su giriş fitinqi (A) və termostat (B)
▣ Radiator 1. Radiator quraşdırılmasını mühərrik bölməsinə quraşdırın. 2. Kondensatoru radiatora quraşdırın. Burucu moment 12 ~ 15Nm (120 ~ 150kqq.sm, 8.8 ~ 11.0fq.ft) 3. Su nasosunun qasmağını quraşdırın. 4. Sərinkeş örtüyünü quraşdırın. 5. Radiatorun yuxarı və aşağı şlanqlarını quraşdırın. 6. Ötürücü qayışları quraşdırın. 7. Radiatoru mühərrik soyutma mayesi ilə doldurun və hava vurun. | Şəkil 03-17: Radiator quraşdırılmasını quraşdırın